**PŘÍLOHA č. 4**

|  |
| --- |
| Technická specifikace a výbava kolového traktoru s příslušenstvím  |
| Pokud ve kterékoliv části zadávací dokumentace zadavatel uvádí odkaz na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník výběrového řízení v souladu s ust. § 89, odst. 6) Zákona o ZVZ oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. |
| Výbava traktoru |  |  |
| Motor (vznětový) | jmenovitý výkon motoru | min. 40 HP |
|  | vodou chlazený | ano |
|  | počet válců  | 4 |
| Převodovka | mechanická reverzní | ano |
|  | uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ano |
|  | zadní a přední vývodová hřídel | 540/1000 otáček × min-1 |
|  | počet rychlostních stupňů (vpřed - vzad) | min. 8 – 8 |
| Pohon | pohon všech kol 4x4 | ano |
| Kabina | bezpečnostní kabina | ano |
|  | pracovní osvětlení | přední i zadní |
|  | maják oranžový | ano |
|  | sedačka řidiče | mechanická |
|  | přední stěrače s ostřikovači | ano |
|  | vytápění kabiny | ano |
| Řízení | hydrostatické  | ano |
| Rozměry | šířka | max. 120 mm |
|  | váha  | max 3,5 t |
| Kola | pneumatiky přední / zadní | 15 - 18 / 15 – 18 palců |
|  | 3 bodový závěs  | přední min. 500 kg, zadní min. 900 kg, kategorie 1 |
| Hydraulika | závěs pro přívěsy a návěsy | ano |
|  | boční stabilizátory ramen | ano |
|  | hydraulické okruhy  | min. 4 |
|  | hydraulické čerpadlo vnější okruh | min. 20 l × min-1 |
| Speciální výbava | příkopové rameno s žací hlavou - jeho montáž musí být kompatibilní s typem daného traktoru | pracovní záběr min. 1000 mm.dosah min. 3 m |
|  | zametač pro zimní údržbu - jeho montáž musí být kompatibilní s typem daného traktoru | šíře min. 1200 mm  |
|  | návěs – hydraulicky trojstranně sklápěcí, s ocelovou síťovanou nástavbou - jeho montáž musí být kompatibilní s typem daného traktoru | nosnost min. 1500 kg |
| Ostatní výbava | výstražný trojúhelník | ano |
|  | hydraulický hever | ano |
|  | klíč na kola | ano |
|  | návod k obsluze v českém jazyce | ano |
|  | lékárnička  | ano |
|  | průkaz odpovídající podmínkám pro provoz na pozemních komunikacích | ano |
| Řidičské oprávnění | Sk B | ano |