Tančík vz.33
HISTORIE: Tančík vz.33 první pásové vozidlo v historii samostatného Československého státu. Tank vz.33 je modifikací tanku Carden-Loyd Mk.4. 17.10. 1933 byly dodány armádě 3 prototypy u nichž se cena vyšplhala bez výzbroje a periskopu na 131 200 kč + dle smlouvy licenční poplatek 75 liber. Po odzkoušení jízdních zkoušek byl zaveden tank do výzbroje armády a do konce roku 1934 bylo dodáno 70 ks tohoto tanku. 
VYBAVENÍ: Zajímavosti je řízení jednou pákou a spřaženým řízením které dovolovalo střelci nouzově dojet v případě zranění řidiče. Princip používány v dnešní autoškole. Dorozumívání 
ve vozidle bylo řešeno ústně a pro kontakt s ostatními vozidly byl tank vybaven praporky 
a výfukovou sirénou. 
BOJOVÉ POUŽITÍ: Do Roku 1939 - v mírových dobách - byl tančík používán jako posilový prostředek pro ochranu hranic. Tančíky měly byt použity jednotkami SOS = Stráže obrany státu proti sudetoněmeckém Freikorpsu a na Podkarpatské Rusi proti maďarským teroristům. Tančíky díky své vysoké hlučnosti ( tolik nenáviděné osádkou) budily hrůzu v řadách Freikorpsu. Tento faktor pomáhal jednotkám SOS vyrovnávat početní handicap. Od Roku 1939 - po obsazení republiky Němci - se 40 tančíku dostalo do výcvikových táboru pro německé tankové osádky nebo sloužily jako statické terče na střelnicích. Rok 1944: Tančíky se bojového nasazení dočkaly ve Slovenském národním povstání, kde sloužily v bojové skupině Weinhold v údolí 
řeky Nitry, proti německé bojové skupině Shill ve směru na Prievidzu. V prostoru Malé Uherce-Oslany byly 3 tančíky napadeny střemhlavými bombardéry a následně zničeny nebo opuštěny. Na letišti Tri Duby se tančíky používali jako tahače. Obrany Bánské Bystrice se účastnily 25.10.1944 dva tančíky. 
Rok 1945: K dalšímu bojovému nasazení došlo v německé armádě 21.4.1945 u usedlosti Mitterhof jihozápadně od Nového Přerova u Rakouských hranic. Sovětská armáda v této bitvě prohrála a ztratila několik tanků T-34. Tančíky T-33 svým kličkováním a palbou vjely do řad sovětské pěchoty kde způsobily zmatek a zastavily celý útok Sovětských vojsk v této oblasti. 
Toto je poslední informace o tomto stroji , který nenávratně zmizel v propadlišti dějin. 

TECHNICKÉ ÚDAJE: Výrobce: ČKD Praha Označení výrobce: P-I Označení čs. armády: Tančík vz.33 Export/užití v jiné armádě: Jeden prototyp darován Iránskému císaři. Po roce 1939 darováno 30 tančíků Slovenské armádě. Osádka: 2x střelec a řidič. Hmotnost: 2,3 tuny.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Délka:2,75m Šířka:1,75m Výška:1,45m Pancéřovaní: 4-5-6-8-12mm VÝZBROJ: 2x 7,92 lehký kulomet ZB vz.26, zásoba střeliva: 2600 ks.
JÍZDNÍ VLASTNOSTI: Typ motoru: Praga AH, Počet válců: 4, Objem motoru: 1950 cm3. 
Výkon: 31hp(22,9kw) při 3000/min Zásoba paliva: 50 Litru Max. rychlost 35km/h. 
Dojezd: 100 km Překážky: Příkop šířky 1,25m , Brod hloubky 0,4m 
ODOLNOST: Odolnost proti běžnému střelivu: 50m, Odolnost proti průbojné munici: 125m čelní 200m boky a 75m šikmé pancíře.
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